C:/Users/MD770/AppData/Local/Arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.7.0/bossac.exe -i -d --port=COM166 -U true -i -e -w -v C:/Users/MD770/AppData/Local/Temp/arduino\_build\_330552/test\_code\_for\_NTU.ino.bin -R

./bossac.exe -i -d --port=[COMxxx] -U true -i -e -w -v [target/path/file.bin] -R